**I. OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | ELEMENT WYPOSAŻENIA | | | WARTOŚĆ  WYMAGANA |
| SYMBOL | | NAZWA |
| **1** | **Cc7** | | **Wieszak ścienny stal szer. 80** | **5 szt.** |
|  |  | |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 1.2 |  | | producent/firma | podać |
| 1.3 |  | | kraj pochodzenia | podać |
| 1.4 |  | | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 1.5 |  | | *opis* | *x* |
|  |  | | • materiał | stal nierdzewna |
|  |  | | • ilość haczyków | 6 haczyków do wieszania ubrań |
|  |  | | • montaż | do ściany z płyt g/k |
| 1.6 |  | | *parametry* | *x* |
|  |  | | • szerokość całkowita | 600mm ± 5mm |
| **2** | **DM** | | **Dozownik na mydło w płynie** | **449 szt.** |
|  |  | |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 2.2 |  | | producent/firma | podać |
| 2.3 |  | | kraj pochodzenia | podać |
| 2.4 |  | | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 2.5 |  | | *opis* | *x* |
|  |  | | • materiał | tworzywo ABS |
|  |  | | • zabezpieczenie | zamykany na kluczyk |
|  |  | | • kolor: | biały z niebieskim lub transparentnym okienkiem |
|  |  | | • kontrola poziomu mydła | wizjer |
|  |  | | • dozowanie | • przeznaczony do mydła w płynie  • płyn uzupełniany z kanistra  • pojemność zbiornika 800 ÷ 1000 ml |
|  |  | | •rodzaj montażu: | naścienny/przykręcany do płyty g/k |
| 2.6 |  | | *parametry* | *x* |
|  |  | | • szerokość całkowita | 115mm ± 15mm |
|  |  | | • głębokość całkowita | 115mm ± 15mm |
|  |  | | • wysokość całkowita | 250mm ± 15mm |
|  |  | |  |  |
| **3** | **DMB** | | **Dozownik na płyn dezynfekcyjny** | **312 szt.** |
|  |  | |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 3.2 |  | | producent/firma | podać |
| 3.3 |  | | kraj pochodzenia | podać |
| 3.4 |  | | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 3.5 |  | | *opis* | *x* |
|  |  | | •pojemność: | 500 ml |
|  |  | | •materiał: | tworzywo ABS |
|  |  | | •kolor: | biały / szary |
|  |  | | •sposób uruchamiania: | dźwignia łokciowa |
|  |  | | •przeznaczenie: | płyn do dezynfekcji rąk |
|  |  | | • dozowanie | regulacja dozy w zakresie: 0,8 - 1,8 ml |
|  |  | | •zawór | niekapek |
|  |  | | •wyposażenie | tacka |
|  |  | | •napełniane: | na butelki jednorazowe o pojemność 500 ml które można później uzupełniać z kanistra |
|  |  | | •pompka | plastikowa |
|  |  | | • zabezpieczenie | zamek i kluczyk plastikowy |
|  |  | | •rodzaj montażu: | naścienny/przykręcany do płyty g/k |
|  |  | | • kontrola poziomu płynu | wizjer |
| 3.6 |  | | *parametry* | *x* |
|  |  | | • szerokość całkowita | 120mm ± 15mm |
|  |  | | • głębokość całkowita | 205mm ± 15mm |
|  |  | | • wysokość całkowita | 310mm ± 15mm |
| **4** | **DR** | | **Dozownik - uchwyt na rękawiczki jednorazowe** | **205 szt.** |
|  |  | |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 4.2 |  | | producent/firma | podać |
| 4.3 |  | | kraj pochodzenia | podać |
| 4.4 |  | | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 4.5 |  | | *opis* | *x* |
|  |  | | • materiał: | stal nierdzewna |
|  |  | | • wykończenie: | matowe |
|  |  | | • przeznaczenie: | rękawice jednorazowe diagnostyczne- medyczne, chusteczki higieniczne w pudełku |
|  |  | | • ilość pudełek | 3- pudełka pasuje do standardowych wymiarów pudełek z rękawicami ( szerokość: 23 cm, wysokość: 12 cm, głębokość: 6 cm) |
|  |  | | •  rodzaj montażu: | naścienny, przykręcany do ściany g/k |
| 4.6 |  | | *parametry* | *x* |
|  |  | | • szerokość całkowita | 245-260 mm |
|  |  | | • głębokość całkowita | 96mm ± 5mm |
|  |  | | • wysokość całkowita | 392mm ± 5mm |
| **5** | **Fd2.1** | | **Wózek do transportu brudnej bielizny** | **30 szt.** |
|  |  | |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 5.2 |  | | producent/firma | podać |
| 5.3 |  | | kraj pochodzenia | podać |
| 5.4 |  | | oznakowanie CE | tak |
| 5.5 |  | | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 5.6 |  | | *opis* | *x* |
|  |  | | • pojemność | 340 litrów |
|  |  | | • materiał | specjalnej tkaniny odpornej na rozdarcia |
|  |  | | • ramy | z bardzo mocnego tworzywa sztucznego |
|  |  | | • stelaż | rury ze stali nierdzewnej |
|  |  | | • koła | niebrudzących podłoża o średnicymin.125, dwa kółka z blokadą |
| 5.7 |  | | *parametry* | *x* |
|  |  | | • szerokość całkowita | 640 mm ± 50mm |
|  |  | | • długość całkowita | 975mm ± 50mm |
|  |  | | • wysokość całkowita | 1000mm ± 50mm |
| **6** | **Fd6** | | **Pojemnik na odpady, poj. 1100l** | **8 szt.** |
|  |  | |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 6.2 |  | | producent/firma | podać |
| 6.3 |  | | kraj pochodzenia | podać |
| 6.4 |  | | oznakowanie CE | tak |
| 6.5 |  | | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 6.6 |  | | *opis* | *x* |
|  |  | | • materiał | odporny na kwasy, mróz i promieniowanie UV |
|  |  | | • powierzchnia | ułatwiająca opróżnianie i mycie pojemnika |
|  |  | | • przystosowanie | do selektywnej zbiórki odpadów |
|  |  | | • przedni mniejszy dekiel | umożliwia otwieranie oraz zamykanie pokrywy również osobom niepełnosprawnym czy starszym |
|  |  | | • zabezpieczenie | wszystkie krawędzie korpusu i klapy są zaokrąglone i pozbawione ostrych krawędzi |
|  |  | | • pokrywa | standardowo wyposażona jest w ogranicznik otwarcia oraz mechanizm dociskający pokrywę nawet jeśli pojemnik stoi na nierównym gruncie |
|  |  | | • wzmocniona | • stalowo przednia i tylna ściana korpusu  • czopy boczne z zabezpieczeniem przed kołysaniem |
|  |  | | • dno pojemnika | usztywnione, obciążenie minimalne max 510 kg |
|  |  | | • zawieszenie kół | wzmocnione, ocynkowane |
|  |  | | • koła | cztery, min. Ø 200 mm na gumowych litych oponach, dwa koła z hamulcem |
|  |  | | • mycie i czyszczenie pojemnika | centralny korek drenażowy |
|  |  | | • wymagany | • certyfikat jakości zgodny ze światową normą RAL-GZ 951/1  • atest Państwowego Zakładu Higieny (PZH)  • zgodność ze wszystkimi normami europejskimi (EN 840)  • zgodność z normą DIN dla rozładunku grzebieniowego |
| 6.7 |  | | *parametry* | *x* |
|  |  | | • szerokość | 1260mm ± 50mm |
|  |  | | • głębokość | 1075mm ± 50mm |
|  |  | | • wysokość | 1350mm ± 50mm |
|  |  | | • pojemność | 1100 l |
| **7** | **Fd8** | | **Pojemnik na odpadki spożywcze 120 l** | **19 szt.** |
|  |  | |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 7.2 |  | | producent/firma | podać |
| 7.3 |  | | kraj pochodzenia | podać |
| 7.4 |  | | oznakowanie CE | tak |
| 7.5 |  | | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 7.6 |  | | *opis* | *x* |
|  |  | | • materiał | odporny na działanie promieni UV, deszczu oraz roztworów kwaśnych, alkalicznych, grzybów, bakterii, detergentów |
|  |  | | • powierzchnia | gładka ułatwiająca opróżnianie i mycie pojemnika |
|  |  | | • ruszt ociekowy | polietylenowy |
|  |  | | • krawędzie | korpusu i klapy są zaokrąglone i pozbawione ostrych krawędzi |
|  |  | | • otwory wentylacyjne | w górne i dolne mieszczące się na bokach |
|  |  | | • kratkami wentylacyjnymi | zabezpieczone estetycznymi i trwałymi polietylenowymi |
|  |  | | • ruszt | uchylny, zamontowany na stalowej osi |
|  |  | | • kółka | dwa o średnicy 200 mm z polipropylenowymi felgami i oponami z litej gumy |
|  |  | | • uchwyty | z tyłu pojemnika |
| 7.7 |  | | *parametry* | *x* |
|  |  | | • szerokość | 475 mm ± 50mm |
|  |  | | • głębokość | 550 mm ± 50mm |
|  |  | | • wysokość | pojemnik + pokrywa: 968 mm;  pojemnik: 713 mm ± 50mm |
|  |  | | • szerokość pokrywy | 480 mm ± 50mm |
| **8** | **K ko** | | **Krzesło kąpielowe** | **109 szt.** |
|  |  | |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 8.2 |  | | producent/firma | podać |
| 8.3 |  | | kraj pochodzenia | podać |
| 8.4 |  | | oznakowanie CE | tak |
| 8.5 |  | | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 8.6 |  | | *opis* | *x* |
|  |  | | • konstrukcja | oparta na epoksydowanej aluminiowej ramie |
|  |  | | • system jezdny | duże wygodne kółka dzięki którym łatwo można przemieszczać krzesło pod prysznic; |
|  |  | | • wyposażenie | • wygodne podłokietniki  • składany podnóżek |
| 8.7 |  | | *parametry* | *x* |
|  |  | | • szerokość całkowita | 510mm ± 5mm |
|  |  | | • głębokość całkowita | 580mm ± 5mm |
|  |  | | • wysokość siedziska | 480mm ± 5mm |
|  |  | |  |  |
| **9** | **L** | | **Lustro** | **311 szt.** |
|  |  | |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 9.2 |  | | producent/firma | podać |
| 9.3 |  | | kraj pochodzenia | podać |
| 9.4 |  | | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 9.5 |  | | *opis* | *x* |
|  |  | | • montaż | •możliwość wieszania zarówno w pionie, jak i poziomie.  •po powieszeniu elementy mocujące są niewidoczne  •naścienny/przykręcany do płyty g/k  •wysokości montażu na ścianie w dostosowaniu do wzrostu pacjenta |
|  |  | | •zabezpieczenie | tafla lustra naklejona jest na płycie (w razie stłuczenia kawałki nie rozsypią się). |
|  |  | | • tafla | szklana, powłoka lustrzana nie zawiera ołowiu ani innych szkodliwych substancji. |
|  |  | | • rama | listwa oklejona dookoła najwyższej jakości folią meblową, (podwyższona odporność na zmiany wilgotności w pomieszczeniu). |
| 9.6 |  | | ***parametry*** | ***x*** |
|  |  | | • szerokość całkowita | 600mm ± 5mm |
|  |  | | • wysokość całkowita | 800mm ± 5mm |
| **10** | **L - s** | | **Lustro przy stole badań** | **1 szt.** |
|  |  | |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 10.2 |  | | producent/firma | podać |
| 10.3 |  | | kraj pochodzenia | podać |
| 10.4 |  | | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 10.5 |  | | *opis* | *x* |
|  |  | | • montaż | •możliwość wieszania zarówno w pionie, jak i poziomie.  •po powieszeniu elementy mocujące są niewidoczne  •naścienny/przykręcany do płyty g/k  •wysokości montażu na ścianie w dostosowaniu do wzrostu pacjenta |
|  |  | | •zabezpieczenie | tafla lustra naklejona jest na płycie (w razie stłuczenia kawałki nie rozsypią się). |
|  |  | | • tafla | szklana, powłoka lustrzana nie zawiera ołowiu ani innych szkodliwych substancji. |
|  |  | | • rama | listwa oklejona dookoła najwyższej jakości folią meblową, (podwyższona odporność na zmiany wilgotności w pomieszczeniu). |
| 10.6 |  | | *parametry* | *x* |
|  |  | | • szerokość całkowita | 1000mm ± 5mm |
|  |  | | • wysokość całkowita | 800mm ± 5mm |
| **11** | **LN** | | **Lustro uchylne dla niepełnosprawnych** | **14 szt.** |
|  |  | |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 11.2 |  | | producent/firma | podać |
| 11.3 |  | | kraj pochodzenia | podać |
| 11.4 |  | | oznakowanie CE | tak |
| 11.5 |  | | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 11.6 |  | | *opis* | *x* |
|  |  | | • rama | ze stali |
|  |  | | •malowanie | proszkowe farbą w kolorze białym |
|  |  | | • konstrukcja | uchylna umożliwia korzystanie przez osoby siedzące lub osoby na wózkach inwalidzkich. |
|  |  | | •rodzaj montażu: | naścienny/przykręcany do płyty g/k |
| 11.7 |  | | *parametry* | *x* |
|  |  | | • szerokość całkowita | 600mm ± 50mm |
|  |  | | • wysokość całkowita | 600mm ± 50mm |
| **12** | **LP** | | **Półka pod lustro** | **149 szt.** |
|  |  | |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 12.2 |  | | producent/firma | podać |
| 12.3 |  | | kraj pochodzenia | podać |
| 12.4 |  | | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 12.5 |  | | *opis* | *x* |
|  |  | | • materiał | • konstrukcja ze znalu w pokryciu chromowym,  • półka - bezpieczne szkło**.** |
|  |  | | • rodzaj montażu: | naścienny/przykręcany do płyty g/k |
| 12.6 |  | | *parametry* | *x* |
|  |  | | • szerokość całkowita | 110mm ± 15mm |
|  |  | | • długość całkowita | 470mm ±1 5mm |
|  |  | | • głębokość całkowita | 20mm ± 10mm |
| **13** | **PR** | | **Podajnik ręczników jednorazowych** | **442 szt.** |
|  |  | |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 13.2 |  | | producent/firma | podać |
| 13.3 |  | | kraj pochodzenia | podać |
| 13.4 |  | | oznakowanie CE | tak |
| 13.5 |  | | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 13.6 |  | | *opis* | *x* |
|  |  | | • materiał obudowy: | tworzywo ABS |
|  |  | | • kolor | biały |
|  |  | | • okienko kontrolne | informujące o ilości ręczników |
|  |  | | • sposób dozowania: | wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej |
|  |  | | • pojemność: | 500 listków |
|  |  | | • przeznaczenie: | ręczniki papierowe ZZ (wielkość listka:250 \*230 mm) |
|  |  | | • zamek i klucz: | plastikowy |
|  |  | | •rodzaj montażu: | naścienny/przykręcany do płyty g/k |
| 13.7 |  | | *parametry* | *x* |
|  |  | | • szerokość całkowita | 270mm ± 15mm |
|  |  | | • głębokość całkowita | 130mm ± 15mm |
|  |  | | • wysokość całkowita | 270mm ± 15mm |
|  |  | |  |  |
| **14** | **S-wc** | | **Wisząca szczotka do WC** | **200 szt.** |
|  |  | |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 14.2 |  | | producent/firma | podać |
| 14.3 |  | | kraj pochodzenia | podać |
| 14.4 |  | | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2020r. |
| 14.5 |  | | *opis* | *x* |
|  |  | | • przeznaczenie | do czyszczenia muszli klozetowych, |
|  |  | | • materiał: | • konstrukcja stop cynku i aluminium (znal),  • szkło dymione |
|  |  | | • wykończenie: | chrom błyszczący |
|  |  | | • rodzaj montażu: | naścienny/przykręcany do płyty g/k |
| 14.6 |  | | *parametry* | *x* |
|  |  | | • szerokość całkowita | 115mm ± 15mm |
|  |  | | • głębokość całkowita | 165mm ± 15mm |
|  |  | | • wysokość całkowita | 385mm ± 15mm |
| **15** | **Un** | | **Uchwyt na łóżko szpitalne mocowanie butelek 500ml** | **13 szt.** |
|  |  | |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 15.2 |  | | producent/firma | podać |
| 15.3 |  | | kraj pochodzenia | podać |
| 15.4 |  | | oznakowanie CE | tak |
| 15.5 |  | | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 15.6 |  | | *opis* | *x* |
|  |  | | • montaż | wieszany na obręczach łóżek, |
|  |  | | • przeznaczenie | do mocowania butelek 500 ml w tym standardu euro) z płynami do mycia, dezynfekcji lub pielęgnacji rąk |
|  |  | | • materiał | łatwy do umycia, z wytrzymałego tworzywa lub stali na działanie środków myjących i dezynfekcyjnych |
| **16** | **UP** | | **Uchwyt na papier toaletowy** | **200 szt.** |
|  |  | |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 16.2 |  | | producent/firma | podać |
| 16.3 |  | | kraj pochodzenia | podać |
| 16.4 |  | | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 16.5 |  | | *opis* | *x* |
|  |  | | • materiał: | tworzywo ABS |
|  |  | | • kolor: | biały |
|  |  | | • przeznaczenie: | papier toaletowy jumbo o maksymalnej średnicy 28cm |
|  |  | | • wyposażenie | okienko kontrolne informujące o ilości papieru |
|  |  | | • zabezpieczenie | zamykany na kluczyk (zamek i kluczyk: plastik) |
|  |  | | •rodzaj montażu: | naścienny/przykręcany do płyty g/k |
| 16.6 |  | | *parametry* | *x* |
|  |  | | • szerokość całkowita | 325mm ± 15mm |
|  |  | | • głębokość całkowita | 135mm ± 15mm |
|  |  | | • wysokość całkowita | 310mm ± 5mm |
| **17** | **W** | | **POJEMNIK NA ODPADKI** | **829 szt.** |
|  |  | |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 17.2 |  | | producent/firma | podać |
| 17.3 |  | | kraj pochodzenia | podać |
| 17.4 |  | | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 17.5 |  | | *opis* | *x* |
|  |  | | • materiał: | stal nierdzewna |
|  |  | | • wykończenie: | połysk |
|  |  | | • pojemność: | 20 litrów |
|  |  | | • sposób otwierania: | mechanizm nożny (bezdotykowa obsługa) |
|  |  | | • wyposażenie | wyjmowane plastikowe wiaderko z metalowym uchwytem |
| 17.6 |  | | *parametry* | *x* |
|  |  | | • średnica | 292mm ± 15mm |
|  |  | | • wysokość całkowita | 455mm ± 15mm |
| **18** | **Wp** | | **Wózek plastykowy** | **1 szt.** |
|  |  | |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 18.1 |  | | producent/firma | podać |
| 18.2 |  | | kraj pochodzenia | podać |
| 18.3 |  | | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 18.4 |  | | *opis* | *x* |
|  |  | | • materiał: | PCV lub ABS |
|  |  | | • wykończenie: | kolor biały lub szary |
|  |  | | • wyposażenie | min. dwie półki lub kosze |
|  |  | | • koła | 4 szt. nie brudzące posadzki |
| 18.5 |  | | *parametry* | *x* |
|  |  | | • głębokość | min. 400mm |
|  |  | | • wysokość | min. 650 mm |
|  |  | | • szerokość | min. 600 mm |
|  |  | | **UWAGA** | wózek pozbawiony jakichkolwiek elementów metalowych |
| **19** | **Xd1.2** | | **Uchwyt uchylny dla niepełnosprawnych** | **17 szt.** |
|  |  | |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 19.1 |  | | producent/firma | podać |
| 19.2 |  | | kraj pochodzenia | podać |
| 19.3 |  | | oznakowanie CE | tak |
| 19.4 |  | | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 19.5 |  | | *opis* | *x* |
|  |  | | • materiał: | stal nierdzewna |
|  |  | | • wykończenie**:** | połysk |
|  |  | | • typ poręczy: | łukowa uchylna wolnostojąca |
|  |  | | • ilość otworów mocujących: | 6 otworów |
|  |  | | • zabezpieczenie | stabilna podstawa mocująca |
| 19.6 |  | | *parametry* | *x* |
|  |  | | • długość ramienia poręczy: | 60cm |
|  |  | | • średnica rurki | Ø 32 mm |
|  |  | | • grubość ścianki rurki: | 1,5 mm |
|  |  | | • maksymalne obciążenie | 120 kg |
|  |  | | • średnica otworów | Ø 7,5 mm |
| **20** | **Xd2** | | **Uchwyt ścienny pod prysznic dla niepełnosprawnych** | **115 szt.** |
|  |  | |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 20.1 |  | | producent/firma | podać |
| 20.2 |  | | oznakowanie CE | tak |
| 20.3 |  | | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 20.4 |  | | *opis* | *x* |
|  |  | | • materiał: | stal nierdzewna AISI 304 |
|  |  | | • wykończenie: | połysk |
|  |  | | • pozycja: | obustronna |
|  |  | | •rodzaj montażu: | naścienny/przykręcany do płyty g/k |
| 20.5 |  | | *parametry* | x |
|  |  | | • długość poręczy: | 600 mm (ramię pionowe i poziome) |
|  |  | | • wymiary całkowite: | wysokość 600 mm, długość 600 mm, szerokość 102 mm |
|  |  | | • odległość od ściany: | 86 mm |
|  |  | | • średnica rury: | ø 25mm |
|  |  | | • średnica wspornika: | ø 75 |
|  |  | | • grubość stali: | 0,5 mm (rozeta), 1,5 mm (rura), 3 mm (wsporniki) |
|  |  | | • kąt zagięcia: | 90º |
|  |  | | • maksymalne obciążenie: | 120 kg |
|  |  | | • punkty podparcia: | 3 |
| **21** | **Yb1** | | **Ścienny wieszak** | **284 szt.** |
|  |  | |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 21.1 |  | | producent/firma | podać |
| 21.2 |  | | kraj pochodzenia | podać |
| 21.3 |  | | oznakowanie CE | tak |
| 21.4 |  | | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 21.5 |  | | *opis* | *x* |
|  |  | | • materiał: | chromowany mosiądz |
|  |  | | • wykończenie: | połysk |
|  |  | | • zabezpieczenie: | odporny na korozję |
|  |  | | •ilość zawieszek : | 4 zawieszki |
|  |  | | •rodzaj montażu: | naścienny/przykręcany do płyty g/k |
| 21.6 |  | | *parametry* | *x* |
|  |  | | • szerokość całkowita | 375mm ± 20mm |
|  |  | | • głębokość całkowita | 75mm ± 20mm |
|  |  | | • wysokość całkowita | 52mm ± 20mm |
| **22** | **Yb1.1** | | **Wieszak haczykowy** | **222 szt.** |
|  |  | |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 22.1 |  | | producent/firma | podać |
| 22.2 |  | | kraj pochodzenia | podać |
| 22.3 |  | | oznakowanie CE | tak |
| 22.4 |  | | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 22.5 |  | | *opis* | *x* |
|  |  | | • materiał: | mosiądz chromowany |
|  |  | | • wykończenie: | połysk |
|  |  | | •ilość zawieszek : | wieszak podwójny |
|  |  | | •rodzaj montażu: | naścienny/przykręcany do płyty g/k |
| 22.6 |  | | *parametry* | *x* |
|  |  | | • szerokość całkowita | 85mm ± 10mm |
|  |  | | • głębokość całkowita | 40mm ± 10mm |
|  |  | | • wysokość całkowita | 75mm ± 10mm |
| **23** | | **PK** | **Przewijak/materac** | **2 szt.** |
|  | |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 23.1 | |  | producent/firma | podać |
| 23.2 | |  | kraj pochodzenia | podać |
| 23.3 | |  | oznakowanie CE | tak |
| 23.4 | |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 23.5 | |  | *opis* | *x* |
|  | |  | • stelaż | • z zamkniętych profili stalowych,  • wyposażony w stopki z możliwością poziomowania |
|  | |  | • blat | • zabezpieczonego z trzech stron bandami,  • wyposażony w tapicerowany materacyk |
| 23.6 | |  | *parametry* | *x* |
|  | |  | • głębokość całkowita | 680mm ±30mm |
|  | |  | • szerokość całkowita | 860mm ±30mm |
|  | |  | • wysokość całkowita | 900mm ±30mm |
| **24** | | **Pks** | **Przewijak składany** | **1 szt.** |
|  | |  |  | *Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis* |
| 24.1 | |  | producent/firma | podać |
| 24.2 | |  | kraj pochodzenia | podać |
| 24.3 | |  | oznakowanie CE | tak |
| 24.4 | |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 24.5 | |  | *opis* | *x* |
|  | |  | • materiał | • polietylenu odpornego na bakterie i grzyby,  • łatwy do utrzymania w czystości,  • trwałe zawiasy ze stali nierdzewnej |
|  | |  | • zabezpieczenia | • regulowany pas nylonowy |
|  | |  | • normy | • Zgodny z normami EU (dyrektywy bezpieczeństwa)  GPSD 2001/95/EC  • Zgodny z normami europejskimi ENC161221GZ41EI  • CPSIA (bezpieczeństwo dzieci)  • Zgodne z wymogami A.D.A. (przystosowany dla osób niepełnosprawnych) |
|  | |  | • mocowanie | • ścienne, 4-śrubowe |
|  | |  | **Uwaga** | • **ścianka istniejąca wykonana z płyt g/k** |
|  | |  | • składanie | do ściany |
|  | |  | • minimalne obciążenie | 23 kg |
|  | |  | • otwieranie | teleskopowe - pneumatyczny mechanizm |
| 24.6 | |  | *parametry* | *x* |
|  | |  | • wymiary przy otwarciu: |  |
|  | |  | • wysokość | 516 mm ±30mm |
|  | |  | • szerokość | 870 mm ±30mm |
|  | |  | • głębokość | 500 mm ±30mm |
|  | |  | • wymiary przy zamknięciu: |  |
|  | |  | • wysokość | 516 mm ±30mm |
|  | |  | • szerokość | 870 mm ±30mm |
|  | |  | • głębokość | 110 mm ±30mm |

**II. OFERTOWA WARTOŚĆ ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA** | **SYMBOL** | **ILOŚĆ (szt.)** | **CENA JEDNOSTKOWA NETTO w ZŁ** | **STAWKA VAT w %** | **CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO w ZŁ**  **7=5+6** | **WARTOŚĆ NETTO W ZŁ**  **8=4\*5** | **WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ**  **9=8+6** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1 | Wieszak ścienny stal szer. 80 | Cc7 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Dozownik na mydło  w płynie | DM | 449 |  |  |  |  |  |
| 3 | Dozownik na płyn dezynfekcyjny | DMB | 312 |  |  |  |  |  |
| 4 | Dozownik - uchwyt na rękawiczki jednorazowe | DR | 205 |  |  |  |  |  |
| 5 | Wózek do transportu brudnej bielizny 90\*65 | Fd2.1 | 30 |  |  |  |  |  |
| 6 | Pojemnik na odpady, poj. 1100l | Fd6 | 8 |  |  |  |  |  |
| 7 | Pojemnik na odpadki spożywcze 120 l | Fd8 | 19 |  |  |  |  |  |
| 8 | Krzesło kąpielowe | K ko | 109 |  |  |  |  |  |
| 9 | Lustro | L | 311 |  |  |  |  |  |
| 10 | Lustro przy stole badań 120\*60 | L-s | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Lustro uchylne dla niepełnosprawnych | LN | 14 |  |  |  |  |  |
| 12 | Półka pod lustro | LP | 149 |  |  |  |  |  |
| 13 | Podajnik ręczników jednorazowych | PR | 442 |  |  |  |  |  |
| 14 | Wisząca szczotka do WC | S-wc | 200 |  |  |  |  |  |
| 15 | Uchwyt na łóżko szpitalne mocowanie butelek 500ml | Un | 13 |  |  |  |  |  |
| 16 | Uchwyt na papier toaletowy | UP | 200 |  |  |  |  |  |
| 17 | Pojemnik na odpadki | W | 829 |  |  |  |  |  |
| 18 | Wózek plastykowy | Wp | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | Uchwyt uchylny dla niepełnosprawnych | Xd1.2 | 17 |  |  |  |  |  |
| 20 | Uchwyt ścienny pod prysznic dla niepełnosprawnych | Xd2 | 115 |  |  |  |  |  |
| 21 | Ścienny wieszak | Yb1 | 284 |  |  |  |  |  |
| 22 | Wieszak haczykowy | Yb1.1 | 222 |  |  |  |  |  |
| 23 | Przewijak/materac | PK | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 | Przewijak składany | Pks | 1 |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | | | |  |  |

**III. UWAGI KOŃCOWE**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, rozmieszczenie, podłączenie do mediów jeżeli wymagane i uruchomienie elementów wyposażenia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. |
| **2.** | Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane powyżej warunki opisu przedmiotu zamówienia. |
| **3.** | Wykonawca oświadcza, że dostarczane Zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. |
| **4.** | Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie. |
| **5.** | Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2, 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną przekazane Zamawiającemu na jego pisemny wniosek. |
| **6.** | Kolory wyposażenia ze standardowej palety kolorów (wzornik RAL) zostaną uzgodnione z Użytkownikiem w terminie 5 dni od daty podpisania umowy. |
| **7.** | Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy, w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń oraz doprecyzowania rozmieszczenia oraz wymiarów wyposażenia. |
| **8.** | Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym daty dostawy i montażu elementów wyposażenia w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy. |
| **9.** | Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu, rozmieszczenia i uruchomienia elementów przedmiotowego wyposażenia. |
| **10.** | Wykonawca zobowiązuje się do trwałego (materiał odporny na zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych) oznakowania w widocznym miejscu przedmiotu zamówienia, wg wzoru symboli przekazanych przez Zamawiającego (tj. logo Województwa Lubuskiego; CZMiD). |
| **11.** | Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ……… miesięcy. |
| **12.** | Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę: ………………………… złotych  słownie złotych: ……………………………………………...……………………………… |

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………., dnia ………………………… | ………………………………………. |
|  | podpis osoby lub osób upoważnionych  do reprezentowania Wykonawcy |