**I. OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | ELEMENT WYPOSAŻENIA | | WARTOŚĆ  WYMAGANA |
| SYMBOL | NAZWA |  |
| **1** | **CB** | **Radiotelefon CB** | **1 szt.** |
|  |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 1.1 |  | producent/firma | podać |
| 1.2 |  | kraj pochodzenia | podać |
| 1.3 |  | oznakowanie CE | tak |
| 1.4 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2021r. |
| 1.5 |  | *opis* | *x* |
|  |  | • tryb | • możliwość wyboru analogowego lub cyfrowego TDMA |
|  |  | • wyświetlacz | • kolorowy **4"**wyświetlacz LCD 4-wiersze |
|  |  | • głośność | • regulacja poziomu |
|  |  | • transmisja danych | • z wykorzystaniem technologii Bluetooth |
|  |  |  | **• obsługa krótkich wiadomości tekstowych** |
|  |  |  | **• przycisk alarmowy** |
|  |  |  | • wbudowane szyfrowanie zwiększa bezpieczeństwo rozmów |
| 1.6 |  | *parametry* | *x* |
|  |  | • zakres częstotliwości | VHF 136-174MHz / UHF 403-527MHz |
|  |  | • moc wyjściowa rf | 1W-25W VHF lub 1W-25W UHF |
|  |  | • ilość kanałów | 1000 |
|  |  | • odstęp między kanałowy | 12.5/20/25KHz |
|  |  | • stabilność częstotliwości | +/- 0.5ppm |
|  |  | • moc wyjściowa audio | 0.5W |
|  |  | • protokół cyfrowy | ETSI-TS102 361 -1, -2, -3 |
|  |  | • klasa szczelności | IP54 |
| **2** | **Cc18** | **Zegar ścienny** | **10 szt.** |
|  |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 2.1 |  | producent/firma | podać |
| 2.2 |  | kraj pochodzenia | podać |
| 2.3 |  | oznakowanie CE | tak |
| 2.4 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2021r. |
| 2.5 |  | *opis* | *x* |
|  |  | • typ | ścienny wskazówkowy okrągły |
|  |  | • rama | ze szczotkowanego aluminium lub stali nierdzewnej |
|  |  | • tarcza | • biała chroniona warstwą szkła |
|  |  |  | • widoczne czarne arabskie cyfry i wskazówki |
|  |  | • zasilanie | baterie |
| 2.6 |  | *parametry* | *x* |
|  |  | • średnica: | 300mm |
|  |  | • grubość: | 42 mm |
| **3** | **Ck** | **Czajnik bezprzewodowy** | **76 szt.** |
|  |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 3.1 |  | producent/firma | podać |
| 3.2 |  | kraj pochodzenia | podać |
| 3.3 |  | oznakowanie CE | tak |
| 3.4 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2021r. |
| 3.5 |  | *opis* | *x* |
|  |  | • materiał | • stal nierdzewna-tworzywo sztuczne |
|  |  | • podstawa, | • antypoślizgowa |
|  |  | • wyłącznik | • automatyczny po zagotowaniu wody, |
|  |  |  | • podświetlany włącznik/wyłącznik, |
|  |  | • zabezpieczeń | • potrójny system, |
|  |  | • filtr | antyosadowy |
|  |  | • element grzejny | płaska grzałka płytowa |
| 3.6 |  | *parametry* | *x* |
|  |  | • pojemność | min. 1,7 litra |
|  |  | • moc | 2400 W ± 200 W |
|  |  |  |  |
| **4** | **Ki** | **Kuchnia indukcyjna wolnostojąca - 2 palniki** | **1 szt.** |
|  |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 4.1 |  | producent/firma | podać |
| 4.2 |  | kraj pochodzenia | podać |
| 4.3 |  | oznakowanie CE | tak |
| 4.4 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2021r. |
| 4.5 |  | *opis* | *x* |
|  |  | • pola grzejne | 2 szt. |
|  |  | • lampka sygnalizacyjna | tak |
|  |  | • wykonanie | ceramiczne |
|  |  | • wyłącznik bezpieczeństwa | • automatyczny, |
|  |  |  | • blokada rodzicielska, |
|  |  | • nóżki | antypoślizgowe, |
|  |  | • sygnalizacja | dźwiękowa, |
|  |  |  | • timer, |
|  |  |  | • zabezpieczenie przed przegrzaniem |
| 4.6 |  | *parametry* | *x* |
|  |  | • szerokość | 590mm |
|  |  | • wysokość | 70mm |
|  |  | • głębokość | 310mm |
|  |  | • napięcie zasilania | 230 V |
|  |  | • moc | 2900 W |
| **5** | **Ro** | **Radioodbiornik z USB** | **6 szt.** |
|  |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 5.1 |  | producent/firma | podać |
| 5.2 |  | kraj pochodzenia | podać |
| 5.3 |  | oznakowanie CE | tak |
| 5.4 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2021r. |
| 5.5 |  | *opis* | *x* |
|  |  | • typ | radioodtwarzacz przenośny |
|  |  |  | • stereofoniczny radioodtwarzacz CD-MP3/USB-MP3 |
|  |  |  | • z odtwarzaniem plików MP3 z  płyt oraz wejścia USB |
|  |  |  | • funkcja automatycznego wyłączania |
|  |  | • zasilanie | **•** z sieci 230V |
|  |  |  | **•** zasilanie bateryjne LR14. |
|  |  | • gniazdo słuchawkowe | z wtykiem jack 3,5mm |
|  |  | • antena | teleskopowa doodbioru na zakresie FM (UKF) obrotowa |
|  |  | • moc głośników | 6W |
| **6** | **TEL** | **Aparat telefoniczny** | **155 szt.** |
|  |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 6.1 |  | producent/firma | podać |
| 6.2 |  | kraj pochodzenia | podać |
| 6.3 |  | oznakowanie CE | tak |
| 6.4 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2021r. |
| 6.5 |  | *opis* | *x* |
|  |  | • typ | • bezprzewodowy, |
|  |  | • słuchawki | • 2 szt w komplecie, |
|  |  | • książka telefoniczna | • min. 50 adresów, |
|  |  | • prezentacja numerów (CLIP), | • tak |
|  |  |  | • lista min. 20 wybieranych numerów, |
|  |  |  | • lista min. 20 ostatnich połączeń, |
|  |  |  | • podświetlany wyświetlacz |
| **7** | **TEL-2** | **Aparat telefoniczny (mocowany na ścianie)** | **4 szt.** |
|  |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 7.1 |  | producent/firma | podać |
| 7.2 |  | kraj pochodzenia | podać |
| 7.3 |  | oznakowanie CE | tak |
| 7.4 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2021r. |
| 7.5 |  | *opis* | *x* |
|  |  | • książka telefoniczna oraz wybieranie numerów | • 10 numerów szybkiego wybierania |
|  |  |  | • programowalne przyciski numeryczne (0-9) |
|  |  |  | • powtarzanie wybierania ostatniego numeru (do 21 cyfr) |
|  |  |  | • tryb wybierania: DTMF lub impulsowy |
|  |  | • odbieranie połączeń | • 3 sygnały dzwonka do wyboru (z 3 poziomami głośności) |
|  |  |  | • wizualna sygnalizacja dzwonienia (dioda LED) |
|  |  |  | • możliwość wyłączenia sygnału dzwonka |
|  |  | • funkcje dodatkowe | • wykonanie z materiałów wysokiej jakości |
|  |  |  | • ergonomiczna klawiatura |
|  |  |  | • możliwość montażu na ścianie |
|  |  |  | • wyciszenie sygnalizowane diodą LED |
|  |  |  | • nie wymaga zasilacza (zasilanie z linii telefonicznej) |
|  |  |  | • długi przewód telefoniczny min. 5m |
| **8** | **Ua3** | **Zmywarka do naczyń**  **z wyparzaczem** | **3 szt.** |
|  |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 8.1 |  | producent/firma | podać |
| 8.2 |  | kraj pochodzenia | podać |
| 8.3 |  | oznakowanie CE | tak |
| 8.4 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2021r. |
| 8.5 |  | • *opis* | *x* |
|  |  | • materiał | • stali nierdzewnej 18/10 AISI 304 |
|  |  |  | • obudowa i komora myjni wykonana ze stali kwasoodpornej |
|  |  | • typ | • urządzenie wolnostojące, nieprzelotowe, jednodrzwiowe, z drzwiami otwieranymi w płaszczyźnie poziomej |
|  |  | • panel sterowania | • łatwy w utrzymaniu czystości |
|  |  |  | • możliwość zmiany przynajmniej w 3 programach takich parametrów jak: temperatura, czas, dozowanie płynów |
|  |  |  | • wyświetlanie na panelu sterowania nazwy programu, etapu programu, temperatury docelowej, temperatury aktualnej, wartości parametru A0, czasu pozostałego do zakończenia cyklu, ewentualne błędy i komunikaty |
|  |  | • kondensator pary | wbudowany |
|  |  | • dozownik | detergentu, płynu myjącego, płynu nabłyszczającego |
|  |  | • pompa obiegowa do natrysku wody | • w ramiona natryskowe w zmywarce, wydajność minimum 350 l/min |
|  |  |  | • system filtrowania roztworu myjącego |
|  |  |  | • wbudowana perystaltyczna i czasowa pompa dozująca |
|  |  | • automatyzacja | pełna napełniania zbiornika i ogrzewania |
|  |  | • grzałki | wspomagające i zbiornikowe wzajemnie połączone, wysokotemperaturowym stopem niklu odpornym na korozję |
|  |  | • termostat | regulowany |
|  |  | • kocioł | wbudowany ze stali nierdzewnej z termostatem bezpieczeństwa w celu przerwania ogrzewania w przypadku braku dopływu wody |
|  |  | • Thermo Stop | cykl płukania rozpocznie się tylko przy temperaturze podwyższenia 93 ° C |
|  |  | • mikrofiltr | na wlocie pompy |
|  |  | • zawór zwrotny | zapobiegający cofaniu się brudnej wody do sieci |
|  |  | • mikroprzełącznik bezpieczeństwa | zapobiegający zalaniu, jeśli urządzenie zostanie otwarte podczas użytkowania |
| 8.6 |  | • *parametry* |  |
|  |  | • głębokość | 600 mm |
|  |  | • szerokość | 550 mm |
|  |  | • wysokość | 825 mm |
|  |  | • wydajność | min. 360 talerzy na godzinę |
|  |  | • zasilanie elektryczne | 230 V 50 Hz / 400 V 3 N 50 Hz |
| 8.7 |  | • *wyposażenie:* |  |
|  |  |  | • 2 kosze |
|  |  |  | • kosz na sztućce |
|  |  |  | • wąż zasilający |
|  |  |  | • waż zasilający dopływ wody |
|  |  |  | • wąż odpływowy do kanalizacji |
|  |  |  | • obciążniki wężyków do płynów |
|  |  |  | • pompa spustowa |
|  |  |  | • w komplecie zewnętrzny zmiękczacz wody |
| **9** | **Ua4.1** | **Zmywarka podblatowa 60\*60\*85** | **1 szt.** |
|  |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 9.1 |  | producent/firma | podać |
| 9.2 |  | kraj pochodzenia | podać |
| 9.3 |  | oznakowanie CE | tak |
| 9.4 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2021r. |
| 9.5 |  | *opis* | *x* |
|  |  | • czas trwania standardowego cyklu | 210 minut |
|  |  | • funkcje dodatkowe | elektroniczna regeneracja, Innowacyjny 3 częściowy system filtrów, Wskaźniki w kolorze czerwonym, Wskaźnik czasu do końca programu w minutach, Asystent Dozowania, Sensor załadunku, Technika naprzemiennego mycia, Wymiennik ciepła |
|  |  | • kolor | Inox |
|  |  | • kosz dolny | 4 składane półki |
|  |  | • kosz górny | 2 składane półki, 2 półki na filiżanki |
|  |  | • opóźnienie startu pracy | Tak |
|  |  | • podłączenie do ciepłej wody | Tak |
|  |  | • programy zmywania | Ekonomiczny 50C, Garnki 70C, Auto 45-65C, Szkło 40C, 1 godzina |
|  |  | • rodzaj panelu sterowania | Zewnętrzny |
|  |  | • rodzaj zmywarki | Zmywarka wolnostojąca |
|  |  | • sterowanie | Elektroniczne |
|  |  | • temperatury zmywania [stopnie C] | 40/45/50/65/70 |
|  |  | • wskaźnik braku nabłyszczacza | Tak |
|  |  | • wskaźnik braku soli | Tak |
|  |  | • wyświetlacz elektroniczny | Tak |
|  |  | • zastosowane technologie | Aqua Stop, EasyLock, Silnik EcoSilence, 3 poziomowy system rackMatic, Kosze VarioFlex, Antifingerprint, Aqua Sensor, VarioSpeed Plus |
|  |  | • zdejmowany blat | Tak |
| 9.6 |  | *parametry* | *x* |
|  |  | • głębokość | 600 mm |
|  |  | • szerokość | 600 mm |
|  |  | • wysokość | 845 mm |
|  |  | • wysokość bez blatu | 815 mm |
|  |  | • pojemność [kpl.] | 12 |
|  |  | • roczne zużycie wody [l] | 2660 |
|  |  | • zużycie energii [kWh/cykl] | 0.9 |
|  |  | • roczne zużycie energii [kWh] | 258 |
|  |  | • poziom hałasu [dB] | 44 |
|  |  | • klasa energetyczna | A++ |
|  |  | • klasa zmywania | A |
|  |  | • klasa suszenia | A |
|  |  |  |  |
| **10** | **Ub2** | **Wyparzacz butelek** | **2 szt.** |
|  |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 10.1 |  | producent/firma | podać |
| 10.2 |  | kraj pochodzenia | podać |
| 10.3 |  | oznakowanie CE | tak |
| 10.4 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2021r. |
| 10.5 |  | *opis* | *x* |
|  |  | • budowa | modułowa |
|  |  | • pojemność | • mieści butelki i akcesoria oraz ułatwia ich porządkowanie. |
|  |  | • sterylność | do 24 godzin (bez otwierania pokrywki). |
|  |  | • cykl sterylizacji | szybki (6 minut) i automatyczne wyłączanie |
|  |  |  | • łatwe czyszczenie i bezpieczna sterylizacja - sterylizację czystą parą. |
|  |  |  | • sterylizacja różnych rodzajów butelek, laktatorów i akcesoriów |
| **11** | **Uf1** | **Lodówka spożywcza podblatowa** | **12 szt.** |
|  |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 11.1 |  | producent/firma | podać |
| 11.2 |  | kraj pochodzenia | podać |
| 11.3 |  | oznakowanie CE | tak |
| 11.4 |  | rok produkcji | 2021r. |
| 11.5 |  | *opis* | *x* |
|  |  | • budowa położenie zamrażarki | wewnątrz |
|  |  | • budowa czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania [h] | 11 |
|  |  | • budowa liczba agregatów | 1 |
|  |  | • budowa liczba termostatów | 1 |
|  |  | • budowa sterowanie | mechaniczne |
|  |  | • budowa liczba drzwi | 1 |
|  |  | • budowa zmiana kierunku otwierania drzwi | Tak |
|  |  | • budowa funkcje dodatkowe | oświetlenie wnętrza, Space Plus |
|  |  | **Chłodziarka** |  |
|  |  | • pojemność użytkowa chłodziarki [l] | 115 |
|  |  | • sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki | automatyczne |
|  |  | • rodzaj półek | szklane |
|  |  | • liczba półek | 2 |
|  |  | • liczba pojemników na warzywa | 1 |
|  |  | **Zamrażarka** |  |
|  |  | • pojemność użytkowa zamrażarki [l] | 18 |
|  |  | • sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażalnika | manualne |
|  |  | • zdolność zamrażania [kg/24h] | 2 |
|  |  | **Efektywność energetyczna** |  |
|  |  | • klasa zamrażarki | \*/\*\*\* |
|  |  | • klasa klimatyczna | N, SN, ST |
|  |  | • poziom hałasu (dB) | 38 |
|  |  | • roczne zużycie prądu | 182 kWh = 111.02 zł |
|  |  | • klasa energetyczna | A+ |
| 11.6 |  | *parametry* | *x* |
|  |  | • szerokość | 550 mm (±50) |
|  |  | • głębokość | 550 mm (±20) |
|  |  | • wysokość | 850 mm (±5) |
| **12** | **Uf2** | **Lodówka spożywcza**  **z zamrażalnikiem** | **30 szt.** |
|  |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 12.1 |  | producent/firma | podać |
| 12.2 |  | kraj pochodzenia | podać |
| 12.3 |  | oznakowanie CE | tak |
| 12.4 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2021r. |
| 12.5 |  | *opis* | *x* |
|  |  | • położenie zamrażarki | na dole |
|  |  | • bezszronowa (no frost) | pełny no frost |
|  |  | • czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania [h] | 17 |
|  |  | • liczba agregatów | 1 |
|  |  | • liczba termostatów | 1 |
|  |  | • sterowanie | elektroniczne |
|  |  | • liczba drzwi | 2 |
|  |  | • zmiana kierunku otwierania drzwi | tak |
|  |  | • funkcje dodatkowe | alarm otwartych drzwi, multiflow, regulacja temperatury, alarm wzrostu temperatury, fresh box, powłoka antifingerprints, technologia szósty zmysł |
|  |  | **Efektywność energetyczna** |  |
|  |  | • klasa zamrażarki | \*\*\*\* |
|  |  | • poziom hałasu (dB) | 40 |
|  |  | • roczne zużycie prądu | 346 kWh = 211.06 zł |
|  |  | • klasa energetyczna | A+ |
|  |  | **Chłodziarka** |  |
|  |  | • pojemność użytkowa chłodziarki | 234 l |
|  |  | • sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki | No-Frost |
|  |  | • rodzaj półek | Szklane |
|  |  | • liczba półek | 3 |
|  |  | • liczba pojemników na warzywa | 1 |
|  |  | • szybkie chłodzenie | Tak |
|  |  | • komora zero | Tak |
|  |  | **Zamrażarka** |  |
|  |  | • pojemność użytkowa zamrażarki | 104 l |
|  |  | • sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażalnika | No-Frost |
|  |  | • zdolność zamrażania [kg/24h] | 10 |
|  |  | • liczba pojemników w zamrażarce | 2 |
|  |  | • szybkie zamrażanie | Tak |
| 12.6 |  | *parametry* | *x* |
|  |  | • szerokość | 596mm ± 10mm |
|  |  | • wysokość | 1890mm ± 10mm |
|  |  | • głębokość | 677mm ± 10mm |

**II. OFERTOWA WARTOŚĆ ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA** | **SYMBOL** | **ILOŚĆ (szt.)** | **CENA JEDNOSTKOWA NETTO w ZŁ** | **STAWKA VAT w %** | **CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO w ZŁ**  **7=5+6** | **WARTOŚĆ NETTO W ZŁ**  **8=4\*5** | **WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ**  **9=8+6** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1 | Radiotelefon CB | CB | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zegar ścienny - obudowa nierdzewna | Cc18 | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Czajnik bezprzewodowy | Ck | 76 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kuchnia indukcyjna - 2 palniki | Ki | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Radioodbiornik z USB | Ro | 6 |  |  |  |  |  |
| 6 | Aparat telefoniczny | TEL | 155 |  |  |  |  |  |
| 7 | Aparat telefoniczny (naścienny) | TEL-2 | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 | Zmywarka do naczyń z wyparzaczem | Ua3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | Zmywarka podblatowa 60\*60\*85 | Ua4.1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Wyparzacz butelek | Ub2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Lodówka spożywcza podblatowa | Uf1 | 12 |  |  |  |  |  |
| 12 | Lodówka spożywcza z zamrażalnikiem | Uf2 | 30 |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | | | |  |  |

**III. UWAGI KOŃCOWE**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, rozmieszczenie, podłączenie do mediów jeżeli wymagane i uruchomienie elementów wyposażenia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. |
| **2.** | Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane powyżej warunki opisu przedmiotu zamówienia. |
| **3.** | Wykonawca oświadcza, że dostarczane Zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. |
| **4.** | Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie. |
| **5.** | Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2, 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną przekazane Zamawiającemu na jego pisemny wniosek. |
| **6.** | Kolory wyposażenia ze standardowej palety kolorów (wzornik RAL) zostaną uzgodnione z Użytkownikiem w terminie 5 dni od daty podpisania umowy. |
| **7.** | Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy, w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń oraz doprecyzowania rozmieszczenia oraz wymiarów wyposażenia. |
| **8.** | Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym daty dostawy i montażu elementów wyposażenia w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy. |
| **9.** | Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu, rozmieszczenia i uruchomienia elementów przedmiotowego wyposażenia. |
| **10.** | Wykonawca zobowiązuje się do trwałego (materiał odporny na zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych) oznakowania w widocznym miejscu przedmiotu zamówienia, wg wzoru symboli przekazanych przez Zamawiającego (tj. logo Województwa Lubuskiego; CZMiD). |
| **11.** | Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ……… miesięcy. |
| **12.** | Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę: ………………………… złotych  słownie złotych: ……………………………………………...……………………………… |

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………., dnia ………………………… | ………………………………………. |
|  | podpis osoby lub osób upoważnionych  do reprezentowania Wykonawcy |