**I. OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP. | ELEMENT WYPOSAŻENIA | WARTOŚĆ WYMAGANA |
| SYMBOL | NAZWA |  |
| **1** | **Ea1** | **Stół kuchenny 160** | **1 szt.** |
|   |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 1.1 |   | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 1.2 |   | *opis* | *x* |
|   |   | • blat  | • płyta meblowa HPL gr. 38mm,• krawędzie zabezpieczone tworzywem PCV min. 2mm |
|   |   | • konstrukcja | profil stalowy, łączony po obwodzie, malowany proszkowo |
|   |   | • nogi | • zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki,• metalowe profil stalowy kwadratowy lub okrągły ⌀50,• stopki wyrównujące nierówności o wys. 15 mm |
| 1.3 |   | *parametry* | *x* |
|   |   | • szerokość całkowita | 1600mm ± 5mm |
|   |   | • głębokość całkowita | 800mm ± 5mm |
|   |   | • wysokość całkowita | 750mm ± 5mm |
| **2** | **Ea2** | **Stół kuchenny 80** | **24 szt.** |
|   |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 2.1 |   | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 2.2 |   | *opis* | *x* |
|   |   | • blat  | • płyta meblowa HPL gr. 38mm,• krawędzie zabezpieczone tworzywem PCV min. 2mm |
|   |   | • konstrukcja | profil stalowy, łączony po obwodzie, malowany proszkowo |
|   |   | • nogi | • zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki,• metalowe profil stalowy kwadratowy lub okrągły ⌀50,• stopki wyrównujące nierówności podłogi wys. 15 mm |
| 2.3 |   | *parametry* | *x* |
|   |   | • szerokość całkowita | 800mm ± 5mm |
|   |   | • głębokość całkowita | 800mm ± 5mm |
|   |   | • wysokość całkowita | 750mm ± 5mm |
| **3** | **Ea2.1** | **Stół kuchenny 60** | **1 szt.** |
|   |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 3.1 |   | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 3.2 |   | *opis* | *x* |
|   |   | • blat  | • płyta meblowa HPL gr. 38mm,• krawędzie zabezpieczone tworzywem PCV min. 2mm |
|   |   | • konstrukcja | profil stalowy, łączony po obwodzie, malowany proszkowo |
|   |   | • nogi | • zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki,• metalowe profil stalowy kwadratowy lub okrągły ⌀50,• stopki wyrównujące nierówności podłogi wys. 15 mm |
| 3.3 |   | *parametry* | *x* |
|   |   | • szerokość całkowita | 600mm ± 5mm |
|   |   | • głębokość całkowita | 600mm ± 5mm |
|   |   | • wysokość całkowita | 750mm ± 5mm |
|   |   |   |   |
| **4** | **Ea3** | **Stół kuchenny 120** | **25 szt.** |
|   |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 4.1 |   | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 4.2 |   | *opis* | *x* |
|   |   | • blat  | • płyta meblowa HPL gr. 38mm,• krawędzie zabezpieczone tworzywem PCV min. 2mm |
|   |   | • konstrukcja | profil stalowy, łączony po obwodzie, malowany proszkowo |
|   |   | • nogi | • zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki,• metalowe profil stalowy kwadratowy lub okrągły ⌀50,• stopki wyrównujące nierówności podłogi wys. 15 mm |
| 4.3 |   | *parametry* | *x* |
|   |   | • szerokość całkowita | 1200mm ± 5mm |
|   |   | • głębokość całkowita | 800mm ± 5mm |
|   |   | • wysokość całkowita | 750mm ± 5mm |
|   |   |   |   |
|  |  | **ELEMENTY ZESTAWÓW KUCHENNYCH*UWAGA*** *Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis* |
|   | **Z-80** |  | **szafka stojąca pod zlewozmywak**• materiał płyta wiórowa pokryta laminatem HPL gr. 18mm,• 2 - drzwiowa,• osadzona na 4-chromowanych nóżkach, wys. min. 100mm,• uchwyty metalowe typu reling, rozstaw min. 110mm, • krawędzie zabezpieczone tworzywem PCV min. 2mm,• pod zlewozmywak osadzony w blacie typu „postforming”• wymiar 800\*600\*850mm |
|   | **U-60** |  | **szafka stojąca pod umywalkę**• materiał płyta wiórowa pokryta laminatem HPL gr. 18mm,• 2 - drzwiowa,• osadzona na chromowanych nóżkach, wys. min. 100mm,• uchwyty metalowe typu reling, rozstaw min. 110mm, • krawędzie zabezpieczone tworzywem PCV min. 2mm,• pod umywalkę osadzoną w blacie typu „postforming”• wymiar 600\*600\*850mm |
|   | **P-60** |  | **szafka stojąca pod blat typu „postforming”** • materiał płyta wiórowa pokryta laminatem HPL gr. 18mm,• 2 - drzwiowa,• osadzona na chromowanych nóżkach, wys. min. 100mm,• uchwyty metalowe typu reling, rozstaw min. 110mm, • krawędzie zabezpieczone tworzywem PCV min. 2mm,• 2 – półki (trzy przestrzenie) wraz z zabezpieczeniem przed wypadaniem oraz możliwością zmiany położenia półki• wymiar 600\*600\*850mm |
|   | **SZ-60** |  | **szafka stojąca pod blat typu „postforming”** • materiał płyta wiórowa pokryta laminatem HPL gr. 18mm,• 3 - szuflady, wysuwane prowadnice metalowe rolkowe,• osadzona na chromowanych nóżkach, wys. min. 100mm,• uchwyty metalowe typu reling, rozstaw min. 110mm, • krawędzie zabezpieczone tworzywem PCV min. 2mm,• wymiar 600\*600\*850mm |
|   | **SZ-40** |  | **szafka stojąca pod blat typu „postforming”** • materiał płyta wiórowa pokryta laminatem HPL gr. 18mm,• 3 - szuflady, wysuwane prowadnice metalowe rolkowe,• osadzona na chromowanych nóżkach, wys. min. 100mm,• uchwyty metalowe typu reling, rozstaw min. 110mm, • krawędzie zabezpieczone tworzywem PCV min. 2mm,• wymiar 400\*600\*850mm |
|   | **SZ-30** |  | **szafka stojąca pod blat typu „postforming”** • materiał płyta wiórowa pokryta laminatem HPL gr. 18mm,• 3 - szuflady, wysuwane prowadnice metalowe rolkowe,• osadzona na chromowanych nóżkach, wys. min. 100mm,• uchwyty metalowe typu reling, rozstaw min. 110mm, • krawędzie zabezpieczone tworzywem PCV min. 2mm,• wymiar 300\*600\*850mm |
|   | **W-60** |  | **szafka wisząca – górna** • materiał płyta wiórowa pokryta laminatem HPL gr. 18mm,• 2 – drzwiowa,• uchwyty metalowe typu reling, rozstaw min. 110mm, • krawędzie zabezpieczone tworzywem PCV min. 2mm,• 2 – półki (trzy przestrzenie) wraz z zabezpieczeniem przed wypadaniem oraz możliwością zmiany położenia półki• wymiar 600\*300\*710mm• bezpieczny montaż na ścianie z płyt g/k |
|   | **Zw** |  | **zlewozmywak** • materiał - stal nierdzewna,• jednokomorowy z ociekaczem• możliwość montażu z prawej/lewej strony,• wpuszczany w blat szafki o szer. 800mm, • montaż i podłączenie do istniejącej instalacji wod.-kan. |
|   | **Um** |  | **umywalka** • materiał - ceramiczna,• szerokość 500-550mm,• wpuszczana w blat szafki o szer. 600mm, • montaż i podłączenie do istniejącej instalacji wod.-kan. |
|   | **Bz** |  | **bateria zlewozmywakowa** • stojąca, montowana w zlew stalowy• wykończenie chrom połysk,• ceramiczna głowica, obrotowa wylewka,• wysokość min. 15 cm od podstawy do perlatora*,*• montaż i podłączenie do istniejącej instalacji wodociągowej |
|   | **Bu** |  | **bateria umywalkowa**• stojąca, montowana w umywalce wpuszczanej w blat• wykończenie chrom połysk,• ceramiczna głowica,• wysokość min. 9,5 cm od podstawy do perlatora*,*• montaż i podłączenie do istniejącej instalacji wodociągowej |
|   | **Sn** |  | **syfon umywalkowy / zlewozmywakowy**• montaż i podłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej |
| **5** | **Z k 120 a** | **Zestaw szafek kuchennych 120 a** | **1 szt.** |
| 5.1 |   | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 5.2 |   | *opis* | *x* |
|   |   | • blat  | • płyta meblowa HPL gr. 38mm,• krawędzie zabezpieczone tworzywem PCV min. 2mm• długość całkowita 1200mm• szerokość całkowita 600mm |
|   |   | • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) | P-60 \* 1 szt.SZ-60 \* 1 szt.W-60 \* 3 szt. |
| **6** | **Z k 120 b** | **Zestaw szafek kuchennych 120 b** | **1 szt.** |
| 6.1 |   | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 6.2 |   | *opis* | *x* |
|   |   | • blat  | • płyta meblowa HPL gr. 38mm,• krawędzie zabezpieczone tworzywem PCV min. 2mm• długość całkowita 1200mm \* 2 szt.• szerokość całkowita 600mm |
|   |   | • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) | P-60 \* 1 szt.U-60 \* 1 szt.W-60 \* 2 szt.Zw \* 1 szt.Um \* 1 szt.Bz \* 1 szt.Bu \* 1 szt.Sn \* 1 szt. |
| **7** | **Z k 140** | **Zestaw szafek kuchennych 140** | **1 szt.** |
| 7.1 |   | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 7.2 |   | *opis* | *x* |
|   |   | • blat  | • płyta meblowa HPL gr. 38mm,• krawędzie zabezpieczone tworzywem PCV min. 2mm• długość całkowita 1400mm• szerokość całkowita 600mm |
|   |   | • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) | Z-80 \* 1 szt.U-60 \* 1 szt.W-60 \* 2 szt.Zw \* 1 szt.Um \* 1 szt.Bz \* 1 szt.Bu \* 1 szt.Sn \* 2 szt. |
| **8** | **Z k 160** | **Zestaw szafek kuchennych 160** | **1 szt.** |
| 8.1 |   | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 8.2 |   | *opis* | *x* |
|   |   | • blat  | • płyta meblowa HPL gr. 38mm,• krawędzie zabezpieczone tworzywem PCV min. 2mm• długość całkowita 1600mm• szerokość całkowita 600mm |
|   |   | • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) | U-60 \* 1 szt.SZ-40 \* 1 szt.Zw \* 1 szt.Bz \* 1 szt.Sn \* 1 szt. |
| **9** | **Z k 196** | **Zestaw szafek kuchennych 196** | **1 szt.** |
| 9.1 |   | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 9.2 |   | *opis* | *x* |
|   |   | • blat  | • płyta meblowa HPL gr. 38mm,• krawędzie zabezpieczone tworzywem PCV min. 2mm• długość całkowita1965mm• szerokość całkowita 600mm |
|   |   | • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) | SZ-60 \* 1 szt.blenda 200mm |
| **10** | **Z k 230** | **Zestaw szafek kuchennych 230** | **1 szt.** |
| 10.1 |   | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 10.2 |   | *opis* | *x* |
|   |   | • blat  | • płyta meblowa HPL gr. 38mm,• krawędzie zabezpieczone tworzywem PCV min. 2mm• długość całkowita 2300mm• szerokość całkowita 600mm |
|   |   | • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) | Z-80 \* 1 szt.U-60 \* 1 szt.SZ-30 \* 1 szt.W-60 \* 3 szt.Zw \* 1 szt.Um \* 1 szt.Bz \* 1 szt.Bu \* 1 szt.Sn \* 2 szt. |
| **11** | **Z k 240 a** | **Zestaw szafek kuchennych 240 a** | **1 szt.** |
| 11.1 |   | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 11.2 |   | *opis* | *x* |
|   |   | • blat  | • płyta meblowa HPL gr. 38mm,• krawędzie zabezpieczone tworzywem PCV min. 2mm• długość całkowita 2400mm• szerokość całkowita 600mm |
|   |   | • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) | Z-80 \* 1 szt.U-60 \* 1 szt.SZ-40 \* 1 szt.W-60 \* 3 szt.Zw \* 1 szt.Um \* 1 szt.Bz \* 1 szt.Bu \* 1 szt.Sn \* 2 szt. |
| **12** | **Z k 240 b** | **Zestaw szafek kuchennych 240 b** | **4 szt.** |
| 12.1 |   | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 12.2 |   | *opis* | *x* |
|   |   | • blat  | • płyta meblowa HPL gr. 38mm,• krawędzie zabezpieczone tworzywem PCV min. 2mm• długość całkowita 2400mm• szerokość całkowita 600mm |
|   |   | • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) | Z-80 \* 1 szt.U-60 \* 1 szt.P-60 \* 1 szt.SZ-40 \* 1 szt.W-60 \* 4 szt.Zw \* 1 szt.Um \* 1 szt.Bz \* 1 szt.Bu \* 1 szt.Sn \* 2 szt. |
| **13** | **Z k 260 a** | **Zestaw szafek kuchennych 260 a** | **1 szt.** |
| 13.1 |   | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 13.2 |   | *opis* | *x* |
|   |   | • blat  | • płyta meblowa HPL gr. 38mm,• krawędzie zabezpieczone tworzywem PCV min. 2mm• długość całkowita 2600mm• szerokość całkowita 600mm |
|   |   | • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) | Z-80 \* 1 szt.U-60 \* 1 szt.P-60 \* 1 szt.SZ-60 \* 1 szt.W-60 \* 4 szt.Zw \* 1 szt.Um \* 1 szt.Bz \* 1 szt.Bu \* 1 szt.Sn \* 2 szt. |
| **14** | **Z k 260 b** | **Zestaw szafek kuchennych 260 b** | **1 szt.** |
| 14.1 |   | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 14.2 |   | *opis* | *x* |
|   |   | • blat  | • płyta meblowa HPL gr. 38mm,• krawędzie zabezpieczone tworzywem PCV min. 2mm• długość całkowita 2600mm• szerokość całkowita 600mm |
|   |   | • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) | Z-80 \* 1 szt.U-60 \* 1 szt.P-60 \* 1 szt.W-60 \* 4 szt.Zw \* 1 szt.Um \* 1 szt.Bz \* 1 szt.Bu \* 1 szt.Sn \* 2 szt. |
| **15** | **Z k 280 a** | **Zestaw szafek kuchennych 280 a** | **1 szt.** |
| 15.1 |   | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 15.2 |   | *opis* | *x* |
|   |   | • blat  | • płyta meblowa HPL gr. 38mm,• krawędzie zabezpieczone tworzywem PCV min. 2mm• długość całkowita 2700mm• szerokość całkowita 600mm |
|   |   | • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) | Z-80 \* 1 szt.U-60 \* 1 szt.SZ-40 \* 2 szt.W-60 \* 4 szt.Zw \* 1 szt.Um \* 1 szt.Bz \* 1 szt.Bu \* 1 szt.Sn \* 2 szt. |
| **16** | **Z k 280 b** | **Zestaw szafek kuchennych 270 b** | **3 szt.** |
| 16.1 |   | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 16.2 |   | *opis* | *x* |
|   |   | • blat  | • płyta meblowa HPL gr. 38mm,• krawędzie zabezpieczone tworzywem PCV min. 2mm• długość całkowita 2700mm• szerokość całkowita 600mm |
|   |   | • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) | Z-80 \* 1 szt.U-60 \* 1 szt.P-60 \* 1 szt.SZ-40 \* 2 szt.W-60 \* 4 szt.Zw \* 1 szt.Um \* 1 szt.Bz \* 1 szt.Bu \* 1 szt.Sn \* 2 szt. |
| **17** | **Z k 300 a** | **Zestaw szafek kuchennych 300 a** | **4 szt.** |
| 17.1 |   | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 17.2 |   | *opis* | *x* |
|   |   | • blat  | • płyta meblowa HPL gr. 38mm,• krawędzie zabezpieczone tworzywem PCV min. 2mm• długość całkowita 3000mm• szerokość całkowita 600mm |
|   |   | • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) | Z-80 \* 1 szt.U-60 \* 1 szt.P-60 \* 1 szt.SZ-40 \* 1 szt.W-60 \* 5 szt.Zw \* 1 szt.Um \* 1 szt.Bz \* 1 szt.Bu \* 1 szt.Sn \* 2 szt. |
| **18** | **Z k 300 b** | **Zestaw szafek kuchennych 300 b** | **5 szt.** |
| 18.1 |   | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 18.2 |   | *opis* | *x* |
|   |   | • blat  | • płyta meblowa HPL gr. 38mm,• krawędzie zabezpieczone tworzywem PCV min. 2mm• długość całkowita 3000mm• szerokość całkowita 600mm |
|   |   | • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) | Z-80 \* 1 szt.U-60 \* 1 szt.P-60 \* 2 szt.SZ-40 \* 1 szt.W-60 \* 5 szt.Zw \* 1 szt.Um \* 1 szt.Bz \* 1 szt.Bu \* 1 szt.Sn \* 2 szt. |
| **19** | **Z k 300 c** | **Zestaw szafek kuchennych 300 c** | **1 szt.** |
| 19.1 |   | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 19.2 |   | *opis* | *x* |
|   |   | • blat  | • płyta meblowa HPL gr. 38mm,• krawędzie zabezpieczone tworzywem PCV min. 2mm• długość całkowita 3000mm• szerokość całkowita 600mm |
|   |   | • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) | Z-80 \* 1 szt.U-60 \* 1 szt.P-60 \* 1 szt.SZ-60 \* 1 szt.SZ-40 \* 1 szt.W-60 \* 5 szt.Zw \* 1 szt.Um \* 1 szt.Bz \* 1 szt.Bu \* 1 szt.Sn \* 2 szt. |
| **20** | **Z k 360** | **Zestaw szafek kuchennych 360** | **1 szt.** |
| 20.1 |   | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 20.2 |   | *opis* | *x* |
|   |   | • blat  | • płyta meblowa HPL gr. 38mm,• krawędzie zabezpieczone tworzywem PCV min. 2mm• długość całkowita 3600mm• szerokość całkowita 600mm |
|  |  | • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) | Z-80 \* 1 szt.U-60 \* 1 szt.P-60 \* 2 szt.SZ-60 \* 1 szt.SZ-40 \* 1 szt.W-60 \* 6 szt.Zw \* 1 szt.Um \* 1 szt.Bz \* 1 szt.Bu \* 1 szt.Sn \* 2 szt. |
| **21** | **Z k 400** | **Zestaw szafek kuchennych 400** | **1 szt.** |
| 21.1 |   | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 21.2 |   | *opis* | *x* |
|   |   | • blat  | • płyta meblowa HPL gr. 38mm,• krawędzie zabezpieczone tworzywem PCV min. 2mm• długość całkowita 4000mm• szerokość całkowita 600mm |
|   |   | • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) | Z-80 \* 1 szt.U-60 \* 1 szt.P-60 \* 3 szt.SZ-40 \* 2 szt.W-60 \* 6 szt.Zw \* 1 szt.Um \* 1 szt.Bz \* 1 szt.Bu \* 1 szt.Sn \* 2 szt. |
| **22** | **Z k 60**  | **Zestaw szafek kuchennych 60** | **47 szt.** |
| 22.1 |   | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 22.2 |   | *opis* | *x* |
|   |   | • blat  | • płyta meblowa HPL gr. 38mm,• krawędzie zabezpieczone tworzywem PCV min. 2mm• długość całkowita 600mm• szerokość całkowita 600mm |
|   |   | • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) | P-60 \* 1 szt. |
| **23** | **Z k 60 a** | **Zestaw szafek kuchennych 60 a** | **3 szt.** |
| 23.1 |   | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 23.2 |   | *opis* | *x* |
|   |   | • blat  | • płyta meblowa HPL gr. 38mm,• krawędzie zabezpieczone tworzywem PCV min. 2mm• długość całkowita 600mm• szerokość całkowita 600mm |
|   |   | • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) | SZ-60 \* 1 szt.W-60 \* 1 szt. |

**II. OFERTOWA WARTOŚĆ ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA** | **SYMBOL** | **ILOŚĆ (szt.)** | **CENA JEDNOSTKOWANETTO w ZŁ** | **STAWKA VATw %** | **CENA JEDNOSTKOWABRUTTO w ZŁ***(7=9/4)* | **WARTOŚĆ NETTO W ZŁ***(8=4\*5)* | **WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ***(9=8+6)* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1 | Stół kuchenny 160 | Ea1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Stół kuchenny 80 | Ea2 | 24 |  |  |  |  |  |
| 3 | Stół kuchenny 60 | Ea2.1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Stół kuchenny 120 | Ea3 | 25 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw szafek kuchennych 120 a | Z k 120a | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw szafek kuchennych 120 b | Z k 120b | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw szafek kuchennych 140 | Z k 140 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw szafek kuchennych 160 | Z k 160 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw szafek kuchennych 196 | Z k 196 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw szafek kuchennych 230 | Z k 230 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw szafek kuchennych 240 a | Z k 240a | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw szafek kuchennych 240 b | Z k 240b | 4 |  |  |  |  |  |
| 13 | Zestaw szafek kuchennych 260 a | Z k 260a | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Zestaw szafek kuchennych 260 b | Z k 260b | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Zestaw szafek kuchennych 270 a | Z k 270a | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Zestaw szafek kuchennych 270 b | Z k 270b | 3 |  |  |  |  |  |
| 17 | Zestaw szafek kuchennych 300 a | Z k 300a | 4 |  |  |  |  |  |
| 18 | Zestaw szafek kuchennych 300 b | Z k 300b | 5 |  |  |  |  |  |
| 19 | Zestaw szafek kuchennych 300 c | Z k 300c | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | Zestaw szafek kuchennych 360 | Z k 360 | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | Zestaw szafek kuchennych 400 | Z k 400 | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | Zestaw szafek kuchennych 60 a | Z k 60a | 47 |  |  |  |  |  |
| 23 | Zestaw szafek kuchennych 60 b | Z k 60b | 3 |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |

**III. UWAGI KOŃCOWE**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, rozmieszczenie, podłączenie do mediów jeżeli wymagane i uruchomienie elementów wyposażenia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. |
| **2.** | Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane powyżej warunki opisu przedmiotu zamówienia.  |
| **3.** | Wykonawca oświadcza, że dostarczane Zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.  |
| **4.** | Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie.  |
| **5.** | Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2, 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną przekazane Zamawiającemu na jego pisemny wniosek.  |
| **6.** | Kolory wyposażenia ze standardowej palety kolorów (wzornik RAL) zostaną uzgodnione z Użytkownikiem w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.  |
| **7.** | Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy, w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń oraz doprecyzowania rozmieszczenia oraz wymiarów wyposażenia.  |
| **8.** | Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym daty dostawy i montażu elementów wyposażenia w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.  |
| **9.** | Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu, rozmieszczenia i uruchomienia elementów przedmiotowego wyposażenia. |
| **10.** | Wykonawca zobowiązuje się do trwałego (materiał odporny na zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych) oznakowania w widocznym miejscu przedmiotu zamówienia, wg wzoru symboli przekazanych przez Zamawiającego (tj. logo UE; CZMiD).  |
| **11.** | Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ……… miesięcy i rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. |
| **12.** | Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę: ………………………… złotych, słownie złotych: ……………………………...……………………………… |