**I. OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP. | ELEMENT WYPOSAŻENIA | WARTOŚĆ WYMAGANA |
| SYMBOL | NAZWA |
| **1** | **Gb1** | **Stół do badania oraz pielęgnacji niemowląt** **- typ A** | **21 szt.** |
|   |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 1.1 |   | producent/firma | podać |
| 1.2 |   | oznakowanie CE | tak |
| 1.3 |   | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 1.4 |   | *opis* | *x* |
|   |   | • stelaż |  z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo |
|   |   | • blat |  z tworzywa ABS, zabezpieczonego z trzech stron bandami, wyposażony w tapicerowany materacyk |
|   |   | • podstawa  | stalowa z osłoną z tworzywa ABS,  |
|   |   | • koła |  o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą |
|   |   | • wyposażenie  | pojemnik na zużyte igły, miska, kosz na odpady, koszyk na akcesoria.. |
| 1.5 |   | *parametry* | *x* |
|   |   | • długość całkowita  | 830mm ±20mm |
|   |   | • szerokość całkowita | 660mm ±20mm |
|   |   | • wysokość całkowita | 950mm ±20mm |
| **2** | **Gc4** | **Zestaw do pielęgnacji niemowląt (wanienka + blat)** | **54 szt.** |
|   |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 2.1 |   | producent/firma | podać |
| 2.2 |   | oznakowanie CE | tak |
| 2.3 |   | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 2.4 |   | *opis* | *x* |
|   |   | • stelaż | • z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS,• anodowany• wyposażony w stopki z możliwością poziomowania |
|   |   | • wypełnienie | z płyty meblowej obustronnie laminowanej |
|   |   | • blat | z laminatu poliestrowo-szklanego |
|   |   | • przewijak | wyposażony z materacyk |
|   |   | • bateria i syfon | montaż i podłączenie do istniejącej instalacji |
|   |   | • uwaga | montaż wanienki po lewej lub prawej stronie zgodnie z dyspozycją użytkownika |
|  2.5 |   | *parametry* | *x* |
|   |   | • głębokość całkowita | 580mm ±20mm |
|   |   | • szerokość całkowita | 1500mm ±20mm |
|   |   | • wysokość całkowita | 900mm ±20mm |
| **3** | **Gc4.1** | **Szafka umywalkowa do zestawu pielęgnacji niemowląt szer. 40** | **4 szt.** |
|   |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 3.1 |   | producent/firma | podać |
| 3.2 |   | oznakowanie CE | tak |
| 3.3 |   | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 3.4 |   | *opis* | *x* |
|   |   | • stelaż | • z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS,• anodowany• wyposażony w stopki z możliwością poziomowania |
|   |   | • wypełnienie | z płyty meblowej obustronnie laminowanej |
|   |   | • bateria i syfon | montaż i podłączenie do istniejącej instalacji |
| 3.5 |   | *parametry* | *x* |
|   |   | • głębokość całkowita | 580mm ±20mm |
|   |   | • szerokość całkowita | 400mm ±20mm |
|   |   | • wysokość całkowita | 900mm ±20mm |
| **4** | **Gc4.2** | **Szafka przewijak do zestawu pielęgnacji niemowląt szer. 70** | **2 szt.** |
|   |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 4.1 |   | producent/firma | podać |
| 4.2 |   | oznakowanie CE | tak |
| 4.3 |   | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 4.4 |   | *opis* | *x* |
|   |   | • stelaż | • z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS,• anodowany• wyposażony w stopki z możliwością poziomowania |
|   |   | • wypełnienie | z płyty meblowej obustronnie laminowanej |
|   |   | • blat | z laminatu poliestrowo-szklanego |
|   |   | • przewijak | wyposażony z materacyk |
|  4.5 |   | *parametry* | *x* |
|   |   | • głębokość całkowita | 580mm ±20mm |
|   |   | • szerokość całkowita | 700mm ±20mm |
|   |   | • wysokość całkowita | 900mm ±20mm |
| **5** | **Aa5** | **Łóżeczko noworodka** | **58 szt.** |
|   |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 5.1 |   | producent/firma | podać |
| 5.2 |   | oznakowanie CE | tak |
| 5.3 |  | rok produkcji  | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 5.4 |   | *opis* | *x* |
|   |   | • konstrukcja łóżeczka - stelaż | z rurek ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9  |
|   |   | • funkcja | najazdu stelaża w stelaż do minimalizowania miejsca przechowywania łóżeczek oraz z funkcją najazdu na łóżko matki  |
|   |   | • system jezdny | koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą  |
|   |   | • kojec  | • przezroczyste tworzywo• możliwość ustawienia w pozycji Anty Trendelenburga + 120  |
| 5.5 |   | *parametry* | *x* |
|   |   | • szerokość całkowita | 570mm ± 20mm |
|   |   | • długość całkowita | 830mm ± 20mm |
|   |   | • wysokość całkowita | 980mm ± 20mm |
|   |   | • szerokość kojca | 410mm ± 20mm |
|   |   | • długość kojca | 660mm ± 20mm |
|   |   | • wysokość kojca | 220mm ± 20mm |
| 5.6 |   | *wyposażenie* | *x* |
|   |   | • materac tapicerowany | tak |

**II. OFERTOWA WARTOŚĆ ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA** | **SYMBOL** | **ILOŚĆ (szt.)** | **CENA JEDNOSTKOWANETTO w ZŁ** | **STAWKA VATw %** | **CENA JEDNOSTKOWABRUTTO w ZŁ** **7=5+6** | **WARTOŚĆ NETTO W ZŁ** **8=4\*5** | **WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ****9=8+6** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1 | Stół do badania oraz pielęgnacji niemowląt - typ A | Gb1 | 21 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do pielęgnacji niemowląt (wanienka + blat)  | Gc4 | 54 |  |  |  |  |  |
| 3 | Szafka umywalkowado zestawu pielęgnacji niemowląt szer. 40 | Gc4.1 | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Szafka przewijak do zestawu pielęgnacji niemowląt szer. 70 | Gc4.2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Łóżeczko noworodka | Aa5 | 58 |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |

**III. UWAGI KOŃCOWE**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, rozmieszczenie, podłączenie do mediów jeżeli wymagane i uruchomienie elementów wyposażenia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. |
| **2.** | Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane powyżej warunki opisu przedmiotu zamówienia.  |
| **3.** | Wykonawca oświadcza, że dostarczane Zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.  |
| **4.** | Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie.  |
| **5.** | Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2, 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną przekazane Zamawiającemu na jego pisemny wniosek.  |
| **6.** | Kolory wyposażenia ze standardowej palety kolorów (wzornik RAL) zostaną uzgodnione z Użytkownikiem w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.  |
| **7.** | Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy, w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń oraz doprecyzowania rozmieszczenia oraz wymiarów wyposażenia.  |
| **8.** | Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym daty dostawy i montażu elementów wyposażenia w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.  |
| **9.** | Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu, rozmieszczenia i uruchomienia elementów przedmiotowego wyposażenia. |
| **10.** | Wykonawca zobowiązuje się do trwałego (materiał odporny na zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych) oznakowania w widocznym miejscu przedmiotu zamówienia, wg wzoru symboli przekazanych przez Zamawiającego (tj. logo Województwa Lubuskiego; CZMiD).  |
| **11.** | Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ……… miesięcy. |
| **12.** | Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę: ………………………… złotychsłownie złotych: ……………………………………………...……………………………… |

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………., dnia ………………………… | ………………………………………. |
|  | podpis osoby lub osób upoważnionychdo reprezentowania Wykonawcy |