**I. OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | ELEMENT WYPOSAŻENIA | | WARTOŚĆ  WYMAGANA |
| SYMBOL | NAZWA |
| **1** | **Ca2** | **Szafa lekarska** | **8 szt.** |
|  |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba, że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 1.1 |  | producent/firma | .........................................  (wypełnia wykonawca) |
| 1.2 |  | kraj pochodzenia | .........................................  (wypełnia wykonawca) |
| 1.3 |  | oznakowanie CE | tak |
| 1.4 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 1.5 |  | *opis* | *x* |
|  |  | • konstrukcja | dwa skrzydła uchylne |
|  |  | • materiał | stal gr. min. 0,8 mm - lakierowania proszkowo |
|  |  | • drzwi | przeszklone - szyba „bezpieczna”, przezroczysta, |
|  |  | • zamykana | zamek baskwilowy, komplet kluczy min. 3 szt. zamknięcie ryglujące w trzech punktach |
|  |  | • wykończenie | wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne, |
|  |  | • wypełnienie wnętrza | 5 półek ze szkła hartowanego lub ze stali nierdzewnej |
|  |  | • posadowienie | nóżki o wysokości min. 100mm - regulowane 20 mm |
| 1.6 |  | *parametry* | *x* |
|  |  | • szerokość całkowita | 800mm ± 20mm |
|  |  | • głębokość całkowita | 450mm ± 50mm |
|  |  | • wysokość | 1800mm +/-20mm |
|  |  | • minimalny udźwig półek | 25kg |
|  |  |  |  |
| **2** | **Ca3** | **Szafka depozytowa** | **2 szt.** |
|  |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 2.1 |  | producent/firma | .........................................  (wypełnia wykonawca) |
| 2.2 |  | kraj pochodzenia | .........................................  (wypełnia wykonawca) |
| 2.3 |  | oznakowanie CE | tak |
| 2.4 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 2.5 |  | *opis* | *x* |
|  |  | • materiał | • wykonana z blachy stalowej gr. min. 0,8mm  • malowana farbami proszkowymi  • drzwi wyposażone w szczeliny wentylacyjne |
|  |  | • zabezpieczenie | pewne zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key |
|  |  |  | ciche zamykanie drzwi dzięki zamontowanym odbojnikom |
| 2.6 |  | *parametry* | *x* |
|  |  | • szerokość całkowita | 250mm ± 50mm |
|  |  | • głębokość całkowita | 250mm ± 50mm |
|  |  | • wysokość całkowita | 1800mm ± 50mm |
|  |  |  |  |
| **3** | **Ce10** | **Szafa na rzeczy osobiste A** | **2 szt.** |
|  |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 3.1 |  | producent/firma | .........................................  (wypełnia wykonawca) |
| 3.2 |  | kraj pochodzenia | .........................................  (wypełnia wykonawca) |
| 3.3 |  | oznakowanie CE | tak |
| 3.4 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 3.5 |  | *opis* | *x* |
|  |  | • materiał | • wykonana z blachy stalowej gr. min. 0,8mm  • malowana farbami proszkowymi  • drzwi wyposażone w szczeliny wentylacyjne |
|  |  | • zabezpieczenie | • pewne zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key |
|  |  |  | • ciche zamykanie drzwi dzięki zamontowanym odbojnikom |
| 3.6 |  | *parametry* | *x* |
|  |  | • szerokość całkowita | 900mm ± 50mm |
|  |  | • głębokość całkowita | 400mm ± 50mm |
|  |  | • wysokość całkowita | 1850mm ± 50mm |
|  |  | • szerokość skrytki | 240mm ± 50mm |
|  |  | • głębokość skrytki | 375mm ± 50mm |
|  |  | • wysokość skrytki | 375mm ± 50mm |
|  |  |  |  |
| **4** | **Ch3** | **Szafa na środki czystości typ A** | **3 szt.** |
|  |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 4.1 |  | producent/firma | .........................................  (wypełnia wykonawca) |
| 4.2 |  | kraj pochodzenia | .........................................  (wypełnia wykonawca) |
| 4.3 |  | oznakowanie CE | tak |
| 4.4 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 4.5 |  | *opis* | *x* |
|  |  | • ilość drzwi | 2 – drzwi pełne z profilem wzmacniającym |
|  |  | • zamknięcie | zamek z 2 kluczami, ryglowanie 3-punktowe |
|  |  | • konstrukcja | • wzmocniona blacha stalowa o grubości 1 -1.2mm  • stabilna, zgrzewana  • malowana proszkowo |
|  |  | • półki | 4 półki o nośności 70kg, przestawne co 25mm |
|  |  | • zabezpieczenie | wzmacniane zewnętrzne zawiasy |
| 4.6 |  | *parametry* | *x* |
|  |  | • szerokość całkowita | 1020mm ± 50mm |
|  |  | • głębokość całkowita | 450mm ± 50mm |
|  |  | • wysokość całkowita | 2000mm ± 200mm |
|  |  |  |  |
| **5** | **Ch3.1** | **Szafa na środki czystości typ B** | **18 szt.** |
|  |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 5.1 |  | producent/firma | .........................................  (wypełnia wykonawca) |
| 5.2 |  | kraj pochodzenia | .........................................  (wypełnia wykonawca) |
| 5.3 |  | oznakowanie CE | tak |
| 5.4 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 5.5 |  | *opis* | *x* |
|  |  | • ilość drzwi | 2 – drzwi pełne z profilem wzmacniającym |
|  |  | • zamknięcie | zamek z 2 kluczami, ryglowanie 3-punktowe |
|  |  | • konstrukcja | • wzmocniona blacha stalowa o grubości 1 -1.2mm  • stabilna, zgrzewana  • malowana proszkowo |
|  |  | • półki | 4 półki o nośności 70kg, przestawne co 25mm |
|  |  | • zabezpieczenie | wzmacniane zewnętrzne zawiasy |
| 5.6 |  | *parametry* | *x* |
|  |  | • szerokość całkowita | 800mm ± 50mm |
|  |  | • głębokość całkowita | 450mm ± 50mm |
|  |  | • wysokość całkowita | 2000mm ± 200mm |
| **6** | **Ch3.2** | **Szafa na środki czystości typ C** | **1 szt.** |
|  |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 6.1 |  | producent/firma | .........................................  (wypełnia wykonawca) |
| 6.2 |  | kraj pochodzenia | .........................................  (wypełnia wykonawca) |
| 6.3 |  | oznakowanie CE | tak |
| 6.4 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 6.5 |  | *opis* | *x* |
|  |  | • ilość drzwi | 2 – drzwi pełne z profilem wzmacniającym |
|  |  | • zamknięcie | zamek z 2 kluczami, ryglowanie 3-punktowe |
|  |  | • konstrukcja | • wzmocniona blacha stalowa o grubości 1 -1.2mm  • stabilna, zgrzewana  • malowana proszkowo |
|  |  | • półki | 4 półki o nośności 70kg, przestawne co 25mm |
|  |  | • zabezpieczenie | wzmacniane zewnętrzne zawiasy |
| 6.6 |  | *parametry* | *x* |
|  |  | • szerokość całkowita | 600mm ± 50mm |
|  |  | • głębokość całkowita | 450mm ± 50mm |
|  |  | • wysokość całkowita | 2000mm ± 200mm |
| **7** | **Db3** | **Szafki kartotekowe** | **21 szt.** |
|  |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 7.1 |  | producent/firma | .........................................  (wypełnia wykonawca) |
| 7.2 |  | kraj pochodzenia | .........................................  (wypełnia wykonawca) |
| 7.3 |  | oznakowanie CE | tak |
| 7.4 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 7.5 |  | *opis* | *x* |
|  |  | • szuflady | • 5 szt. - kartoteki na dokumenty o formacie B5  • zamontowane na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie z zabezpieczeniem przed wypadaniem  • fronty szuflad z blachy gr. min. 1,0 mm, |
|  |  | • zabezpieczenie | pojedynczy zamek centralnym blokującym wszystkie szuflady jednocześnie |
|  |  | • korpus | z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, |
|  |  | • wieniec dolny | z blachy ocynkowanej, |
|  |  | • malowanie | w technologii proszkowej |
| 7.6 |  | *parametry* | *x* |
|  |  | • szerokość całkowita | 630mm ± 50mm |
|  |  | • głębokość całkowita | 610mm ± 50mm |
|  |  | • wysokość całkowita | 1285mm ± 50mm |
| **8** | **N k** | **Kaseta na narkotyki** | **1 szt.** |
|  |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 8.1 |  | producent/firma | .........................................  (wypełnia wykonawca) |
| 8.2 |  | kraj pochodzenia | .........................................  (wypełnia wykonawca) |
| 8.3 |  | oznakowanie CE | tak |
| 8.4 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 8.5 |  | *opis* | *x* |
|  |  | • konstrukcja | stalowa |
|  |  | • malowanie | proszkowo |
|  |  | • zamknięcie | zamykana na klucz, komplet kluczy min. 3 szt. |
| 8.6 |  | *parametry* | *x* |
|  |  | • szerokość całkowita | 100mm ± 20mm |
|  |  | • głębokość całkowita | 250mm ± 20mm |
|  |  | • wysokość całkowita | 170mm ± 20mm |
| **9** | **N s** | **Sejf na narkotyki** | **1 szt.** |
|  |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 9.1 |  | producent/firma | .........................................  (wypełnia wykonawca) |
| 9.2 |  | kraj pochodzenia | .........................................  (wypełnia wykonawca) |
| 9.3 |  | oznakowanie CE | tak |
| 9.4 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 9.5 |  | *opis* | *x* |
|  |  | • materiał wykonania | stal |
|  |  | • zabezpieczenie przed wyrwaniem | tak |
|  |  | • typ klucza | z podwójnym piórem |
|  |  | • ilość kluczy | min. 2 szt. |
|  |  | • ilość półek | 1 |
|  |  | • ilość rygli | 4 |
|  |  | • klasa sejfu | S1 |
|  |  | • certyfikacja | certyfikat w kl. S1 |
|  |  | • sposób montażu | do wbudowania w podłogę |
| 9.6 |  | *parametry* | *x* |
|  |  | • wysokość zewnętrzna | 640mm ± 20mm |
|  |  | • grubość blachy korpusu | 30mm± 20mm |
|  |  | • grubość blachy drzwi | 50mm± 20mm |
|  |  | • średnica rygli | 20mm± 20mm |
|  |  | • szerokość zewnętrzna | 440mm± 20mm |
| **10** | **Sz-o** | **Szafki na rzeczy osobiste B** | **2 szt.** |
|  |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 10.1 |  | producent/firma | .........................................  (wypełnia wykonawca) |
| 10.2 |  | kraj pochodzenia | .........................................  (wypełnia wykonawca) |
| 10.3 |  | oznakowanie CE | tak |
| 10.4 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2021r. |
| 10.5 |  | *opis* | *x* |
|  |  | • materiał | • wykonana z blachy stalowej gr. min. 0,8mm  • malowana farbami proszkowymi |
|  |  | • zabezpieczenie | • pewne zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key  • drzwi z profilem wzmacniającym, osadzone na ukrytych zawiasach, |
|  |  | • cokół | o wysokości 100mm, o gładkiej, jednolitej powierzchni |
| 10.6 |  | *parametry* | *x* |
|  |  | • szerokość całkowita | 1190mm ± 20mm |
|  |  | • głębokość całkowita | 480mm ± 20mm |
|  |  | • wysokość całkowita | 1950mm ± 20mm |
|  |  | • szerokość skrytki | 264mm ± 20mm |
|  |  | • głębokość skrytki | 460mm ± 20mm |
|  |  | • wysokość skrytki | 335mm ± 20mm |

**II. OFERTOWA WARTOŚĆ ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA** | **SYMBOL** | **ILOŚĆ (szt.)** | **CENA JEDNOSTKOWA NETTO w ZŁ** | **STAWKA VAT w %** | **CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO w ZŁ**  *(7=9/4)* | **WARTOŚĆ NETTO W ZŁ**  *(8=4\*5)* | **WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ**  *(9=8+6)* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1 | Szafka lekarska | Ca2 | 8 |  |  |  |  |  |
| 2 | Szafka depozytowa | Ca3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Szafa na rzeczy osobiste A | Ce10 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Szafa na środki czystości typ A | Ch3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Szafa na środki czystości typ B | Ch3.1 | 18 |  |  |  |  |  |
| 6 | Szafa na środki czystości typ C | Ch3.2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Szafki kartotekowe | Db3 | 21 |  |  |  |  |  |
| 8 | Kaseta na narkotyki | N k | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Sejf na narkotyki | N s | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Szafki na rzeczy osobiste B | Sz-o | 2 |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | | | |  |  |

**III. UWAGI KOŃCOWE**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, rozmieszczenie, podłączenie do mediów jeżeli wymagane i uruchomienie elementów wyposażenia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. |
| **2.** | Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane powyżej warunki opisu przedmiotu zamówienia. |
| **3.** | Wykonawca oświadcza, że dostarczane Zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. |
| **4.** | Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie. |
| **5.** | Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2, 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną przekazane Zamawiającemu na jego pisemny wniosek. |
| **6.** | Kolory wyposażenia ze standardowej palety kolorów (wzornik RAL) zostaną uzgodnione z Użytkownikiem w terminie 5 dni od daty podpisania umowy. |
| **7.** | Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy, w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń oraz doprecyzowania rozmieszczenia oraz wymiarów wyposażenia. |
| **8.** | Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym daty dostawy i montażu elementów wyposażenia w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy. |
| **9.** | Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu, rozmieszczenia i uruchomienia elementów przedmiotowego wyposażenia. |
| **10.** | Wykonawca zobowiązuje się do trwałego (materiał odporny na zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych) oznakowania w widocznym miejscu przedmiotu zamówienia, wg wzoru symboli przekazanych przez Zamawiającego (tj. logo UE; CZMiD). |
| **11.** | Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ……… miesięcy i rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. |
| **12.** | Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę: ………………………… złotych, słownie złotych: ……………………...……………………………… |